**2024年田径预算询价采购参数表**

项目编号： LNJZJCB2024001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号、技术参数** | **数量** | **交货时间、地点** | **备注** |
| 比赛长套 | 主体面料：锦纶；防水指数：15000mm；壳类区分：硬壳；透气指数：9000g/$m^{2}$；重量:600g，YKK树脂防水拉链；层数：3L；耐磨指数：200000次；可调节防风帽兼容头盔。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 比赛短套半袖套 | 面料：78%锦纶，22%氨纶；面料弹力：高弹；尼龙弹力面料；高倍防晒UDF50+；ComFi Cool凉感科技。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 比赛短套砍袖套 | 面料：78%锦纶，22%氨纶；面料弹力：高弹；尼龙弹力面料；高倍防晒UDF50+；ComFi Cool凉感科技。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 训练运动鞋 | 面料主材质：鞋面采用麂皮绒搭载；局部反光条；反毛皮面料结和大网眼布和热熔膜；鞋底：舒能发泡科技。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 比赛钉鞋 | 鞋底材质：全掌碳纤维推进板；NITRO ELITE高回弹泡沫；钉子类型：钉子采用金属；鞋面科技：Ultraweave Elite；闭合方式：系带。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 帽子 | 材质：74%锦纶，26%氨纶；防晒指数：2000+；3A抗菌；AircoolU$V^{TM}$凉感技术。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 训练及比赛背包 | 面料主材质：织物，高密度耐磨尼龙；Y-Free透气科技；蜂巢式立体背板；轻薄网格背带；Anti Stain三防科技；透气率2000+mm/s。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 起跑器 | 材质：铝合金；重量：6kg；橡胶踏板；全脚掌；固定短钉；可调节高低。 | 2 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 钉鞋钉 | 成分：碳钉合成材料，重量轻，弹性好。 | 150 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 训练紧身裤 | 面料：93%聚酯纤维，7%氨纶；网眼布：92%聚酯纤维，8%氨纶；弹性：高弹；液态氨纶技术；纳米级防滑透气腰带；透气网眼，半压缩剪裁。 | 20 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 肌肉贴 | 成分：纯棉舒适，亲肤透气，防水防汉，高延展性，一体成型，粘性牢固。 | 10 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 运动防护喷雾 | 快速点燃肌肉关节，辅助增强爆发力，提升运动状态，辅助增强关节韧带柔韧性,容量：80ml。 | 5 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 运动冰肌喷雾 | 关节扭伤，肌肉拉伤，疲劳酸痛，高能降温因子，快速降温，品牌：康玛士，容量500ml。 | 5 | 签订合同后两日内辽宁建筑职业学院北校 |  |
| 总价:贰万陆仟陆佰肆拾元整（26640元） |